**Rider Técnico Varanda do SESI**

**Palco:**

Largura: 4m

Profundidade: 2m

Altura do palco: 40cm

**Estrutura:**

06 Praticáveis

Grid Box Truss Q25 L: 4,5m x P: 3m A: 3m (fixo)

**Equipamento de som**

01 Console XR 18

03 Caixas de som Ativa Fz 108p (P.A)

02 Caixas de som Passiva Fz 108p (Monitor Palco)

02 Caixas de som FZ subgraves

02 Amplificadores CROWN XTI 4002

01 Amplificador CROWN XTI 1002

01 Microfone dinâmico Sennheiser

06 Microfones dinâmicos SM 58 Shure

01 Kit Microfone para bateria com 06 microfones audiotechica

01 Régua de energia AC – Obs: Conexão 16A não serve.

16 Cabos para microfone XLR

03 Cabos XLR/P10

01 Cabo de Jump Monitor

01 Cabo de Jump de grave

01 Cabo P2/P10

07 Cabos para instrumentos P10

06 pedestais Girafa

02 Pedestais de Bumbo

01 Pedestal baby

03 Direct Box

**Obs.: Todo cabeamento do sistema de amplificação, mesa e caixas são fixos, necessitando apenas conectar aos instrumentos.**

**Equipamentos de Iluminação:**

01 Controladora DMX

10 Par led outdoor RGBW (fixos)

Equipamentos de iluminação e sonorização normatizados no padrão (A.B.N.T.), tomadas, bases p/ tomadas, prolongas e paralelos em (Plug/tripolar 2 P+T- PIAL).

- Não dispomos de carregadores.

- Não fornecemos pilhas e baterias.

- Não dispomos de acessórios como: rebatedores/ corretivos/ gelatinas /cinefoil /gobos /filtros /fluídos /frost /ferramentas/ etc...

- Consultar disponibilidade de depósito para guarda de materiais e afins.

- Para agendamento de visitas técnicas, alinhar com a administração ou responsável técnico.