**Rider Técnico Varanda da Casa Branca**

**Palco:**

Elevado 12m²

Largura: 4m

Profundidade: 3m

Altura do palco: 40cm

**Estrutura:**

06 Praticáveis telescópicos 2x1m reguláveis

Grid Box Truss Q25 L: 4,5m x P: 3m A: 3m (fixo)

**Equipamentos de som:**

06 Sonofletores sistema P.A. LS Áudio

02 Sonofletores para subgraves LS Áudio

02 Sonofletores monitor ativo LS Áudio

02 Amplificadores digital com DPS Crown XTi 6002

01 Amplificador ultrabass Meteoro BX-115T

01 Amplificador para guitarra Fender Champion 100

01 Mesa rack digital de sonorização Behringer XR18

01 Powerplay amplificador de fones Behringer 8 canais

05 Directbox Whirlwind IPM II

12 Pedestais girafa

03 Microfones SM58 Shure

04 Microfones SM57

01 Conjunto de microfones para bateria Shure PGADrumKIT7

20 Cabos XLR 10m

10 Cabos XLR 5m

**Equipamentos de Iluminação:**

01 Controladora DMX

10 Par led outdoor 18x18w RGBWA – UV (fixos)

Equipamentos de iluminação e sonorização normatizados no padrão (A.B.N.T.), tomadas, bases p/ tomadas, prolongas e paralelos em (Plug/tripolar 2 P+T- PIAL).

- Não dispomos de carregadores.

- Não fornecemos pilhas e baterias.

- Não dispomos de acessórios como: rebatedores/ corretivos/ gelatinas /cinefoil /gobos /filtros /fluídos /frost /ferramentas/ etc...

- Consultar disponibilidade de depósito para guarda de materiais e afins.

- Para agendamento de visitas técnicas, alinhar com a administração ou responsável técnico.